通化市中院庭审设备清单
	名  称
	参数
	数量
	单位
	单价
	价格

	大华3混合审讯主机
	DH-HVR0404FD-S-H

注：设备须提供厂商授权
   设备须提供原厂商售后服务承诺函

	6
	台
	
	

	综合管理平台
	DH-DSS-P700-16-D-S注：设备须提供厂商授权
    设备须提供原厂商售后服务承诺函
	1
	套
	
	

	信息系统集成费
	
	1
	套
	
	

	全景摄像机
	DH-IPC-HDBW5221E-Z注：设备须提供厂商授权
    设备须提供原厂商售后服务承诺函
	6
	台
	
	

	特写摄像机
	DH-IPC-HFW5221E-Z注：设备须提供厂商授权
    设备须提供原厂商售后服务承诺函
	6
	
	
	

	硬盘
	3.5S寸希捷-2T监控专用
	6
	块
	
	

	摄像机电源
	12V-2A
	6
	个
	
	

	摄像机支架
	709型
	6
	个
	
	

	电源线
	RVV2*0.75
	300
	米
	
	

	线槽
	3公分
	300
	米
	
	

	拾音器
	高保真HS-22S

注：设备须提供厂商授权
    设备须提供原厂商售后服务承诺函
	6
	个
	
	

	网线
	康速580超五类
	300
	米
	
	

	交换机
	TP-FS1008+
	6
	个
	
	

	工程布线施工费
	
	1
	次
	
	

	水晶头
	
	1
	盒
	
	

	


全景摄像机
★可输出200万（1920×1080@30fps），达到高分辨率实时或高帧率图像输出
★采用H.264 High profile编码，压缩比高，超低码流（1080P:2~4Mbps,720P:1~2Mbps） 
★感兴趣区域(ROI）编码，保证有用图像质量，节省存储空间
支持可伸缩视频编码（SVC）技术，可根据网络环境，自适应传输码率
可三码流同时输出，支持手机监控
★最低照度：0. 01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启）
★支持电动变焦功能，焦距2.7mm~12mm；
★支持1路音频输入，1路音频输出，2路报警输入，1路报警输出
★支持音频侦测，检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒等功能
★支持区域入侵,拌线入侵,物品遗留/消失,场景变更,音频异常侦测,虚焦侦测,人脸侦测；徘徊侦测;人员聚集;非法停车;快速移动;等侦测,并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤等智能分析；
★音频压缩标准支持G.711a;G.711Mu;PCM;AAC，音频码率 64Kbps/128Kbps
支持binning模式，可通过降低分辨率，提高画面亮度及图像灵敏度
支持走廊模式、电子防抖、去雾、人脸检测，应用更灵活
★支持多种安全模式，通过授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制等加强安全访问
支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境
支持最大128G micro SD卡存储、报警等接口
ICR滤光片切换功能，实现24小时监控
支持DC12V/POE;DC12V/AC24V/POE供电方式，方便工程安装
支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警
★防护等级IP67，金属外壳材料，防爆等级IK10，通过IEC60068-2-75测试，
特写摄像机
★可输出200万(1920*1080)，达到高分辨率实时或高帧率图像输出 
★采用H.264 High profile编码，压缩比高，超低码流（1080P:2~4Mbps,720P:1~2Mbps） 
★感兴趣区域(ROI）编码，保证有用图像质量，节省存储空间 
★支持可伸缩视频编码（SVC）技术，可根据网络环境，自适应传输码率 
★最低照度支持0. 01Lux@F1.2(彩色模式);0.001Lux@F1.2(黑白模式);0Lux（红外灯开启）
★支持电动变焦功能，焦距2.7mm~12mm；
★可三码流同时输出，ACF（活动帧率控制），支持手机监控 
支持binning模式，可通过降低分辨率，提高画面亮度及图像灵敏度 
支持走廊模式、电子防抖、去雾、人脸检测，应用更灵活 
★支持1路音频输入，1路音频输出，2路报警输入，1路报警输出，内置MIC
★支持音频侦测，检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒等功能 
★音频压缩标准支持G.711a;G.711Mu;PCM;AAC，音频码率 64Kbps/128Kbps
支持宽动态大于等于120dB；
支持3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境 
本地1路复合视频输出，方便安装调试 
★支持最大128G micro SD卡存储、内置MIC、报警等接口 
ICR滤光片切换功能，实现24小时监控 
★支持区域入侵,拌线入侵,物品遗留/消失,场景变更,音频异常侦测,虚焦侦测,人脸侦测；徘徊侦测;人员聚集;非法停车;快速移动;等侦测,并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤等智能分析；
★支持ABF，自动后调焦功能，微调焦距 
★支持1路RS485接口
金属外壳
支持AC24V/DC12V/POE供电方式，方便工程安装 
支持丰富的网络协议，适用不同应用方案 
支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警
混合审讯主机
主处理器：高性能工业级嵌入式微控制器。
操作系统：嵌入式Linux操作系统。
操作界面：人性图形化菜单会话界面。
★视频接入：2路VGA、4个BNC（CVBS）4个BNC（HD-SDI）4个以太网 (支持POE)。支持2路VGA示证视频和2路双声道音频输入
★视频输出：2个VGA、1个HDMI、1个BNC(CVS)。两路VGA矩阵输出，主画面输出和物证输出
★音频输入：2个双声道音频接口（RCA）、2个MIC接口、4个4芯航空接口、4路网络音频，前面板全混音输出口，方便音频调试。持2路麦克风输入回音消除
★预案切换：根据设置好的预案，一键轻松实现大小画面切换以及示证音视频切换
音频输出：1个BNC、1个HDMI、2组双声道接口（RCA）
★通用接口：具有1个RS232接口、3个RS485接口、1个10/100/1000以太网接口，4个USB接口 、6个报警输入接口、3个报警输出接口（2个无源，1个有源）、内置6个SATA接口（可同时接4个硬盘，2个光驱）、1个eSATA接口
功能检查：采用脱离PC平台的嵌入式审讯（审问）同步双光驱数据并行自压缩加密止刻、硬盘数据自压缩并行同步独立辅助备份技术，操作应简单、稳定
★系统应具有四路以上视频输入、两路独立音频输入，具有音，视频信息自动侦测丢失报警的功能。利用feud式视听矩阵采编技术，实现对前端询问室的音、视频源 将系统部切换和采编功能
采用场切换编辑，同屏浏览采编技术，应能进行单画面、双画面、三画面、四画面显示的切换选择，同步进行光盘数据的自压缩实时直刻和硬盘数据自压缩的并行备份
讯问录像数据的存储格式,光盘直刻应采用H.264压缩dav或mp4文件格式,分辨率为1920*1080.硬盘辅助
备份应采用H.264压缩的dav或mp4文件格式,分辨率为1920*1080,硬盘辅助备份内容可通过刻录机进行光盘的高速复制,但不能作为原始资料保存
应采用视频叠加内嵌式文字预存处理技术,可将案件编号,案件名称,办案人员,办案地点,涉案人员等光盘片头内容即时叠加于视频画面上
★应采用温,湿度采集,内嵌视频叠加技术,将环境的温,湿度信息同步叠加于视频画面上
利用多画面同屏浏览采编技术,完成菜单能选择各通道视频源的亮度,对比度,色泽及年月日预置时间的设定和实时叠加
断电后光盘数据能自动恢复,保证光盘在直刻过程中数据的安全性,防止由于突然断电造成光盘信息内容的丢失,在正常通电后光盘讯问数据应自动恢复
原始数据光盘视频轨迹内应具有激光头刻录编号和视频轨迹数字加密防伪认证信息
应实时提示硬盘容量,采用光盘容量定时检测,倒计时,双LED显示,随时提供光盘存储容量的剩余时间
应具有光盘后期编辑制作静音功能,在对原始光盘内容进行选择性的剪辑和子光盘复制时,可对某一对话的内容进行声音屏蔽
应具有光盘视频编号数字叠加功能,将光盘的编号自动叠加在视听证据的视频画面上
利用动态字幕叠加触发技术,应能实现对讯问视听资料库的远程网络加密点播观看
利用流媒体网络点播技术,应能实现对讯问视听资料库的远程网络加密点播观看,设备可通过RTSP,RTMP转发视频流
具备系统软硬件故障隔离智能平台,三模独立的数据自压缩保险系统和双光硬网多线程并行处理系统,应支持三模数据同步并行热备份
采用智能化编程技术,可对初始化的空光盘或已录制完成的光盘进行自动格式化或自动封盘
采用智能化编程,AV切换技术,当双光盘直刻结束后,应进行双光盘内容的同时回放,并有DVDL1,DVDL2显示提示
使用说明书应能指导用户正确使用和维护
视频接入录像功能：
★支持网络摄像机或其他网络视频设备接入
★支持4路HD-SDI和2路VGA和4路网络视频同时接入
★或支持4路CVBS和2路VGA和4路网络视频同时接入
★或支持2路VGA和8路网络视频同时接入
★最大支持11路1080P画面同步录像(4路SDI,4路网络视频,2路VGA,1路合成画面)
没有视频信号输入的通道不进行录像
视频压缩：H.264(High Profile)
★音频编码：AAC,采样率48KHz,16bit
同步能力应满足使用要求:回放时,与原始现场的声音相比,相对于视频图像不应存在明显的滞后或超前
视音频信号的同步方式可有多种选择,但视频信号的失步时间应<=1s
进入视频警戒状态的设备,在警戒区域内探测到移动目标时,应能启动记录或发出报警信号
警戒区域的大小,位置,灵敏度,区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能,均应能设置
当视频信号丢失时,应能发出报警信号
应具有报警联动的接口,能支持无源的开路或闭路信号接入,能实时响应并启动记录和输出联动信号.其报警响应时间,记录启动延时,报警前预录时间等应在产品标准中明确规定,并在产品技术文件中明示
支持报警联动刻录
支持报警联动打点
设备应具有权限管理,数据保密,运行日志功能
设备应设置操作口令,宜有图像加密,防篡改,防非法复制等措施,以保证原始数据的完整性,重要的图像应加保护,不被删除和覆盖:设备应有防偶发死机的措施(如硬件看门口或软件,硬件看门狗或定时自动启动等),死机后的自动恢复时间应满足GB20815中8.12的要求
设备在正常工作条件下,连续工作168h,不应出现电，机械或操作系统的故障
设备具备1个7英寸的液晶触摸屏，可通过触控配置设备，可显示合成画面
支持双光盘同步刻录，轮流刻录，循环刻录，支持蓝光刻录，支持暂停/继续刻录
★支持换盘续刻，可自动识别上张光盘停止刻录的时间点，在新光盘中继续刻录刻录时支持在光盘中同时刻入播放器
★双光盘直刻后，支持双光盘内容同时回放
支持1920*1080分辨率，4路同步解码回放
可在预览画面中叠加：设备刻录状态，设备对讲状态，光盘实时信息
各叠加信息可独立开启或关闭
可从输入信号中任选几路组成合成通道，支持1/2/3、4/5、6/8画面
任意分割模式下，可选择设置合成通道的主画面
支持以画中画形式组成合成通道，最多支持在中画面中叠加3个小画面
可将一张已刻录光盘的数据复制到另一张光盘
支持在刻录时，讲文件数据一并刻录到光盘中
多画面预览支持1/2/3/4/9/16画面
★音频功能：支持对各输入音频进行混音，各音频输入通道可开始/关闭，支持各输入音频音量调节
每个视频输入通道都具有对应音频输入
支持音频输出静音
★RAID功能：支持RAID0、RAID5，RAID5，RAID10
★智能风扇功能：支持根据环境温度，自动调节风扇转速
★回声抵消功能：支持回音抵消功能，在语音对讲时有效抵消回声影响
★预案切换功能：可进行视频预案配置，可对已配预案进行循环切换，预案切换同时刻 联调VGA 输入视频通道和line in音频通道进行切换
独立语音对讲功能：支持独立的语音对讲输入输出
前面板按键操作功能：按前面板上的刻录键即可开始刻录、暂停和停止，前面板上的备份键可进入备份界面，按前面板上的打点键可进行打点操作
录像检索功能：可对录像文件添加案件编号，支持通过搜索案件编号来查询相关录像
音量监测功能：支持音量柱状显示，音量超过或低于设定值时联动报警
光盘本机刻录监测功能：支持检测光盘是否在本设备上刻录
性能要求：审讯、询问原始证据同步直联式双光盘数据自压缩并进行即时直刻。不应使用硬盘辅助备份作为原始证据复制光盘
视频压缩动态码流光盘直刻，应使用可变位变元速度（Variable BitRate-VBR）技术
视频标准：PAL、VGA、HD-SDI、网络视频，25帧/s
与全景及特写摄像机同一品牌。
★具有3C、3所、国标GB28181、GAT 882-2014检测报告。
综合管理平台
· 操作系统嵌入式LINUX系统
· 内存支持DDRIII 800/1066/1333MHz;标配4G内存，最高支持16G
· VGA接口一个
· ★硬盘个数 16个SATA0、SATA1标准硬盘(3T)、支持Esata接口
· ★单盘、RAID0、RAID1、RAID5
· 网口个数 4个100/1000Mbps 以太网口
· ★支持双电源，支持电源热插拔支持闲时上传功能及断网重传
· 支持审讯过程中光盘同步刻入、备份，案件信息、电子笔录、视频等进行卷宗管理，重点标记；
· 同步录音录像中心存储；断点续传，有完整的录像补全机制；审讯视频上墙管理。
· ★文字、语音等即时通讯功能，语音朗读，常用语及法律法规智能输入，提高了审讯文档输入效率。
· ★提供多种分类案件笔录模板，可对模板进行编辑操作，笔录文档支持防断电自动保存功能。
· ★报表统计数据分析及电子台账功能，支持图表展示，为司法审讯业务决策提供可靠数据支撑。
· 支持双光盘刻录实时展示、电视墙、云台控制、实时监控及回放、自定义皮肤等实用功能。
· 支持卷宗管理，提供智能模糊搜索查询，回放重点标记，电子笔录音视频同步关联功能。
提供设备功能检测报告提供影印件或者证明材料加盖设备供应商单位有效印章）  
和主机设备为统一品牌
对设备厂商要求：
1、 安防监控设备供应商应提供第三方认证机构出具的招标投标信用AAA信用等级的有效证明文件。（提供影印件或者证明材料加盖设备供应商单位有效印章）  
2、 网络信息安全：安防监控设备供应商出具近三年内其设备不存在网络安全隐患的承诺书，招标人保留对此核实并可以追究虚假响应的权利，对此造成的后果由投标人承担。（提供影印件或者证明材料加盖设备供应商单位有效印章）
3、 网络信息安全：安防监控设备供应商出具近三年内其设备不存在网络安全隐患的承诺书，招标人保留对此核实并可以追究虚假响应的权利，对此造成的后果由投标人承担。（提供影印件或者证明材料加盖设备供应商单位有效印章）
4、 为证明企业在工信领域标准化水平及综合竞争力，所投设备供应商获得工信领域第一批标准化示范企业创建单位（提供影印件或者证明材料加盖设备供应商有效印章）
5、 ★为确保后续平台的定制开发能力，投标人所投主要监控平台设备制造商具备软件能力成熟度CMMI5级证书（提供影印件或者证明材料加盖设备供应商有效印章）
6、 投标单位应取得供货厂商针对本项目的授权
